Ce document a pour objectif de vous aider dans votre démarche de changement/rénovation de la porte d’entrée de votre habitation faisant partie de l’ASGV. Nous vous encourageons à présenter ce document dûment rempli au professionnel retenu pour cette démarche ; ceci lui permettra de savoir précisément quels critères doivent être **impérativement** respectés pour être en conformité avec les Règlement et Statuts de l’ASGV, dont voici un rappel (alinéa 1-3-1 de l’Annexe 1, pp. 50/51) :

1-3-1 - Portes et fenêtres : bois, PVC ou aluminium de couleur blanche (RAL 9010 blanc pur). La porte d’entrée doit répondre aux normes suivantes :

* panneau du bas plein, mouluré avec relief extérieur et sur une hauteur de 60 à 70 cm,
* partie vitrée composée de 6 carreaux identiques et séparés par des croisillons blancs (dits « petits bois »).

[…]

Les portes-fenêtres et la porte d’entrée devront conserver leurs dimensions d’origine (hauteur 2,30 m, largeur 1,20 m).

[…]

# Matériau choisi pour la porte d’entrée

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois |  | PVC |  | Aluminium |

# Couleur choisie pour la porte d’entrée

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAL 9010 (blanc pur) |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Caractéristiques des éléments à remplacer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Cotes tableau** | **Quantité** | **Panneau du bas** | **Partie vitrée** |
| Porte d’entrée \* | Hauteur : \_\_\_\_ cm  Largeur : \_\_\_\_ cm | 1 | Plein  Mouluré avec relief extérieur  Hauteur de 60 à 70 cm | 6 carreaux identiques et séparés par des croisillons blancs (dits « petits bois ») |

*Cotes indicatives : \* H 230 cm, L 120 cm*

# Informations client

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |