Ce document a pour objectif de vous aider dans votre démarche de changement/rénovation des volets et de la porte de garage de votre habitation faisant partie de l’ASGV. Nous vous encourageons à présenter ce document dûment rempli au professionnel retenu pour cette démarche ; ceci lui permettra de savoir précisément quels critères doivent être **impérativement** respectés pour être en conformité avec les Règlement et Statuts de l’ASGV, dont voici un rappel (alinéas 1-3-2 et 1-3-3 de l’Annexe 1, p. 51) :

1-3-2 - Volets : bois, PVC ou aluminium de couleur verte (RAL 6009 vert sapin ou 6012 vert noir) ou grise (RAL 7040 gris fenêtre). Les volets sont à deux vantaux, persiennés, à lames américaines ou françaises. Les volets comportant une face pleine (côté caché lorsqu’ils sont ouverts) et une face persiennée (côté visible lorsqu’ils sont ouverts) sont autorisés. Les volets pleins sont interdits.

1-3-3 - Portes de garage : bois, PVC ou aluminium de couleur identique à celle des volets.  
Les portes de garage sont pleines à deux vantaux et à lames jointes verticales.

# Matériau choisi pour les volets

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois |  | PVC |  | Aluminium |

# Matériau choisi pour la porte de garage

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois |  | PVC |  | Aluminium |

# Couleur choisie (identique pour les volets et la porte de garage)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAL 6009 (vert sapin) |  | RAL 6012 (vert noir) |  | RAL 7040 (gris fenêtre) |
|  |  |  |  |  |

# Caractéristiques des éléments à remplacer

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Cotes tableau** | **Quantité** | **Nombre de vantaux** | **Lames** | **Face cachée pleine** |
| Volets de porte d’entrée \* | Hauteur : \_\_\_\_ cm  Largeur : \_\_\_\_ cm | Choisissez un élément. | 2 | Choisissez un élément. | Oui  Non |
| Volets de porte-fenêtre \* | Hauteur : \_\_\_\_ cm  Largeur : \_\_\_\_ cm | Choisissez un élément. | Oui  Non |
| Volets de fenêtre \*\* | Hauteur : \_\_\_\_ cm  Largeur : \_\_\_\_ cm | Choisissez un élément. | Oui  Non |
| Porte de garage \*\*\* | Hauteur : \_\_\_\_ cm  Largeur : \_\_\_\_ cm | Choisissez un élément. | Jointes verticales | (Portes pleines) |

*Cotes indicatives : \* H 230 cm, L 125 cm |* *\*\* H 175 cm, L 125 cm | \*\*\* H 235 cm, L 250 cm*

# Informations client

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |